; MikrSimD-RAM-Assembler: Übung6a_ggt.ras
;
RAS OP nn Befehl
00  10 2E MOV AX,[2E]
02  34 2F SUB AX,[2F]
04  6B 14 JZ 14
06  68 10 JNS 10
08  10 2F MOV AX,[2F]
0A  34 2E SUB AX,[2E]
0C  19 2F MOV [2F],AX
0E  63 00 JMP 00
10  19 2E MOV [2E],AX
12  63 00 JMP 00
14  10 2E MOV AX,[2E]
16  19 30 MOV [30],AX
18  7C 00 HALT


; Variablendefinitionen
VAR
2E a
2F b
30 ggt
