; MikrSimD-RAM-Assembler: Übung5d.ras
;
RAS OP nn Befehl
00  12 0A MOV AX, 0A
02  43 00 ADD BX, AX
04  5E 00 DEC AX
06  73 02 JNZ 02
08  25 10 MOV [10],BX
0A  7C 00 HALT


; Variablendefinitionen
VAR
10 erg
